用**原圖**進行yolo切割

為純切割 沒有黑色填充

### 用原圖做yolo切割(seg\_0325\_tooth\_data\_v1\_0308\_GRAY\_AHE\_01)

<https://app.roboflow.com/lab-niabe/tooth_data_v1_0308_gray_ahe_01/4/images?split=train>

"F:\Lab\share\YOLO\_segmentation\seg\_0325\_tooth\_data\_v1\_0308\_GRAY\_AHE\_01\yolo\_OBB\_0325L\_v1.ipynb"

### [切割] 首次切割 新增bbox\_info和rotated\_images資訊

"F:\Lab\share\YOLO\_segmentation\seg\_0325\_tooth\_data\_v1\_0308\_GRAY\_AHE\_01\segment\_first.py"

### [切割] 再度切割 只讀取bbox\_info和rotated\_images資訊 就可進行裁切

"F:\Lab\share\YOLO\_segmentation\seg\_0325\_tooth\_data\_v1\_0308\_GRAY\_AHE\_01\segment\_again.py"